RIDER                                                     220V               
VIOLA BRZEZIŃSKA                                 FOSTEX      

Mixer     

W 1

W2

TOM3 

HH

STOPA

T 1

T 2 

                                                                               220V

   BAS
   XLR

220V

GITARA
MIC+D.IBOX

                                                                                                     

M 5

  M 4

K
L
A
W
I
S
Z

                                                                         
                                                                                                          2xJACK
        	2xD.I BOX                                                                       

   

                                                                                                  220V

  M 3

                                                MIK WOKAL 1                       

  M 1

  M 2

RIDER VIOLA BRZEZIŃSKA (OPIS)

1 STOPA MIKROFON                                  
2 WERBEL MIKROFON 
3 WERBEL 2           
3 HI-HET MIKROFON               
4 TOM I MIKROFON                 
5 TOM II MIKROFON                      
6 TOM III MIKROFON                                 
7 OVERHEAD MIKROFON                           
8 OVERHEAD MIKROFON                          
9 GITARA BASOWA    XLR                                 
10 GITARA ELEKTRYCZNA MIKROFON(pref. SHURE SM57) 
11GITAR AKUSTYCZNA D.I. BOX
12 KLAWISZ – LINIA JACK (L) + D.I. BOX
13 KLAWISZ – LINIA JACK (P) + D.I. BOX
14 FOSTEX – LINIA JACK (L)
15 FOSTEX – LINIA JACK (P)
16 POWRÓT SUMY (na mix perkusisty) LINIA JACK lub XLR
17 WOKAL 1 MIKROFON XLR (pref. SHURE SM58 lub BETA)

MOC NAGŁOŚNIENIA MINIMUM  2 x 1200 W  
MINIMUM 2 TORY MONITOROWE